Bitte lesen:
=========================

Für das Update stehen mehrere Sprachversionen zur Verfügung, wählen Sie bitte die für Sie passende Version aufgrund des Länderkürzels, für Deutsch <GERAET_VX_XX_DE.bin>, für Englisch <GERAET_VX_XX_EN.bin>

Die Firmware kann entweder mit dem CAN-MTx2, dem CAN-EZ3, der UVR610, dem C.M.I. oder der UVR16x2 (ab V1.15) übertragen werden.