Bitte lesen:
=========================

Wählen Sie die richtige Update Datei:
====
Es gibt keine separaten Patch-Dateien mehr. Beim Updatevorgang mit dem jeweiligen "Multi-Firmware-File" wird automatisch der passende, im File enthaltene, Patch aufgespielt.

Selten müssen wir auch den Bootsektor aktualisieren. Für diese Fälle ist ein Bootsektor-Update nötig. Dazu werden zwei Dateien auf der SD Karte benötigt: "UVR16x2_Vxxx.bin"* und "StartBSUpdate_Bxxx_UVR16x2_Vxxx"*. Mit der Datei "StartBSUpdate_Bxxx_UVR16x2_Vxxx"* wird das Update gestartet.
Aktuell ist ein Bootsektor Update nötig, wenn die UVR16x2 Firmware Version kleiner 1.20 und/oder der Bootsektor kleiner 1.05 ist. Ein späterer Werksreset setzt den Regler damit höchstens auf die mit dem Bootsektor-Update aufgespielten Firmware Version zurück, aber nicht mehr auf die mit dem Regler ausgelieferte Version.

=========================
Wichtig:
=========================

### Speicherort der Dateien:
bevorzugt auf der obersten Ebene der SD-Karte (in keinem Unterordner)
oder im Ordner /UPDATE/ auf der SD-Karte
oder im Ordner /UVR16x2_Vxxx/* auf der SD-Karte

### Update via C.M.I.:
Ab der Firmware Version 1.20 können Sie das Update auch über das C.M.I durchführen. Hierfür ziehen Sie bitte die Datei "UVR16x2_Vxxx.bin" in der Datenverwaltung auf ihren UVR16x2 Regler.
Achtung: Aktualisieren Sie bitte zuerst die Firmware des C.M.I. auf die aktuellste Version.

### Update von Version kleiner 1.04:
Bei einem Update von einer Version kleiner 1.04 ist ein Zwischenupdate auf die Version 1.04 notwendig.

* "xxx" bezeichnet die Firmware-Version, auf die Sie updaten wollen und muss an allen genannten Stellen für das jeweilige Update gleich lauten.