Bitte lesen:
=========================

Wählen Sie die richtige Update Datei:
====
Das Gerät hat die Version 1.36 oder älter, dann: "CAN-MTx2 Firmware v1.XX"
Das Gerät hat die Version 1.37 oder neuer, dann "CAN-MTx2 Firmware v1.XX_mff"

Es gibt keine separaten Patch-Dateien mehr. Beim Updatevorgang mit dem jeweiligen "Multi-Firmware-File" wird automatisch der passende, im File enthaltene, Patch aufgespielt.

=========================
Wichtig:
=========================
### Update:
Wenn die CAN-MTx2 Firmware Version kleiner 1.04 und/oder der Bootsektor kleiner 1.05 ist, werden zwei Dateien auf der SD Karte benötigt: "MTx2_Vxxx.bin"* und "StartBSUpdate_B106_MTx2_Vxxx"*. Mit der Datei "StartBSUpdate_B106_MTx2_Vxxx"* wird das Update gestartet.

### Speicherort der Dateien:
bevorzugt auf der obersten Ebene der SD-Karte (in keinem Unterordner)
oder im Ordner /UPDATE/ auf der SD-Karte
oder im Ordner /MTx2_Vxxx/* auf der SD-Karte

### Update via C.M.I.:
Ab der Firmware Version 1.04 können Sie das Update auch über das C.M.I durchführen. Hierfür ziehen Sie bitte die Datei "MTx2_Vxxx.bin" in der Datenverwaltung auf ihren CAN-MTx2.
Achtung: Aktualisieren Sie bitte zuerst die Firmware des C.M.I. auf die aktuellste Version.

* "xxx" bezeichnet die Firmware-Version, auf die Sie updaten wollen und muss an allen genannten Stellen für das jeweilige Update gleich lauten.