Bitte lesen:
=========================

### Ab Firmware 1.38.1

Beim Downgrade von einer Version ab 1.38.1 auf eine Version unter 1.38.1 werden die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dat Files welche mit einer Version ab 1.38.1 erstellt wurden, können nicht auf Geräte mit einer Version unter 1.38.1 aufgespielt werden.

### Ab Firmware 1.37.1

Beim Downgrade von 1.37.1 auf eine Version unter 1.37.1 werden die Einstellungen auf Werkseinstellung gesetzt
Dat Files welche mit Version 1.37.1 erstellt wurden, können nicht auf Geräte mit einer Version unter 1.37.1 aufgespielt werden.

### Ab Firmware 1.29.3

Bei Downgrade auf eine Version kleiner 1.27 wird das C.M.I. auf die Werkseinstellung zurückgesetzt

### Ab Firmware 1.24

Beim Funktionsdatenübertragen auf x2-Technologie muss aus Sicherheitsgründen das Fachmann- oder Experten-Kennwort eingegeben werden.
Um die Versionen ab 1.25.3 benutzen zu können, muss zuerst ein Update auf 1.22 durchgeführt werden.

### Vorgehensweise für ein Update des CMI auf die Version 1.22:

Update von 1.16 oder älter auf 1.22: Es müssen beide Dateien der Firmware 1.22 (CMI.bin und CMI_FIRMWARE_122.bin) auf die SD-Karte übertragen und danach die Datei CMI.bin in der Datenverwaltung auf das CMI gezogen werden.
Im Ordner "Update" dürfen nur die aktuellen Dateien vorhanden sein 
Für Versionen ab 1.18 reicht die Datei CMI_FIRMWARE_122.bin

Bitte beachten Sie, dass nach einem Update auf die Verison 1.22 kein Downgrade auf ältere Versionen möglich ist..