Das Funktionsmodul Mischerregelung ist intern mit einem PI-Regler versehen, dessen Parameter, 
basierend auf unseren Erfahrungen, optimiert und fix hinterlegt wurden.
Unter gewissen Bedingungen kann es möglich sein, dass damit keine zufriedenstellenden Ergebnisse 
erzielt werden können.
In solchen Fällen kann es hilfreich sein die Mischerregelung mit einem PID-Regler zu kombinieren.
Dadurch ist es möglich die PID-Parameter individuell einzustellen und den Regler an die 
Regelstrecke anzupassen.