Überwachung des Temperaturanstiegs eines Sensors (S1) mittels "SAMPLE/HOLD":

Funktionsbeschreibung:
1. Der astabile Timer sperrt für 5 Sekunden die Freigabe der Analogfunktion (SAMPLE).
    Dadurch ist das Ergebnis der Analogfunktion nach diesen 5 Sekunden gleich dem Messwert des Sensors.
2. Danach gibt der astabile Timer die Analogfunktion für 60 Sekunden frei (HOLD).
    Während dieser 60 Sekunden bleibt das Ergebnis der Analogfunktion immer gleich.
    Die Vergleichsfunktion prüft ob die Temperatur innerhalb der 60 Sekunden um mehr als 5°C steigt.